**ТЗ на закупку вентилятора ВСП-2500/220**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Модель вентилятора | ВСП-2500/220 |
| Технические условия, номер | ТУ 28.25.20-001-0173786030-2019 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 2500 |
| Тип вентилятора | осевой |
| Тип двигателя | асинхронный, с внешним ротором |
| Давление, Па | 340 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220(AC) |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальный ток, А | 1,5 |
| Диаметр подключаемых воздуховодов, мм | 300 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 360х380х420 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
| Масса вентилятора (без воздуховодов), кг | 9,7 |
| Частота вращения крыльчатки, об/мин | 3000 |
| Допустимый диапазон напряжений (AC), В | 200-240 |
| Длина питающего кабеля 220В, м | 5 |
| Количество виброопор | 4 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |

Комплект поставки:

1. Вентилятор в сборе – 1шт .
2. Паспорт изделия – 1 шт.
3. Копия декларации о соответствии – 1 шт.
4. Гибкий воздуховод D300 10м – 1 шт.:

*Материал: ПВХ, армированный стальной спиралью, водостойкий, негорючий, D-образные подвесы (кольца) через каждые 2 метра.*

*Диаметр воздуховода (внутренний): 300 мм*

*Длина воздуховода: 10 м*

*Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +90ºС*

*Сигнальный окрас (жёлтый или оранжевый)*

1. Защитный кейс вентилятора с воздуховодом – 1 шт.:

*Материал: фанера, металл*

*Фурнитура: складная ручка для транспортировки, 2 фиксатора крышки*

*Вместительность: вентилятор ВСП-2500/220 и гибкий воздуховод D300 10м*

1. Устройство защитного отключения (УЗО) – 1 шт.:

**!!! Внимание:** опции, отмеченные жёлтым цветом, не входят в стандартный комплект поставки вентилятора, необходимо оставить только нужные Вам ОПЦИИ.