**ТЗ на закупку вентилятора SHT-30-EX**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Производительность вентилятора, м3/мин | 60 |
| Тип вентилятора | осевой |
| Класс взрывобезопасности | d II BT4 |
| Давление, Па | 350 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220(AC) |
| Номинальная мощность, Вт | 520 |
| Номинальный ток, А | 2,5 |
| Диаметр подключаемых воздуховодов, мм | 300 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 490х420х425 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +40 |
| Масса вентилятора (без воздуховодов), кг | 19 |
| Частота вращения крыльчатки, об/мин | 2800 |
| Длина питающего кабеля, м | 3 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |

Комплект поставки:

1. Вентилятор в сборе – 1шт .
2. Паспорт изделия – 1 шт.
3. Копия декларации о соответствии – 1 шт.
4. Гибкий антистатический воздуховод D300 10м – 1 шт.:

*Материал: антистатический на основе ПВХ, армирован стальной спиралью, водостойкий, негорючий, D-образные подвесы (кольца) через каждые 2 метра.*

*Диаметр воздуховода (внутренний): 300 мм*

*Длина воздуховода: 10 м*

*Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +90ºС*

**!!! Внимание:** опции, отмеченные жёлтым цветом, не входят в стандартный комплект поставки вентилятора, необходимо оставить только нужные Вам ОПЦИИ.