**ТЗ на закупку вентилятора CTF-P-30**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Производительность вентилятора, м3/мин | 65 |
| Тип вентилятора | осевой |
| Статический напор, Па | 260 |
| Номинальный потребляемый расход воздуха, м3/час | 0,98 |
| Требуемое давление на входе, МПа | 0,6-0,8 |
| Диаметр подключаемых воздуховодов, мм | 300 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 380х435х430 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
| Масса вентилятора (без воздуховодов), кг | 20 |
| Частота вращения крыльчатки, об/мин | 3000 |
| Уровень шума, дБ, не более | 77 |
| Степень защиты | IP54 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |

Комплект поставки:

1. Вентилятор в сборе – 1шт .
2. Система воздухоподготовки (водоотделитель, регулятор давления, лубрикатор) – 1 шт.
3. Шланг для подключения к пневмосистеме (наружный диаметр 10 мм, длина 2 м) – 1 шт.
4. Паспорт изделия – 1 шт.
5. Копия декларации о соответствии – 1 шт.
6. Гибкий антистатический воздуховод D300 10м – 1 шт.:

*Материал: антистатический на основе ПВХ, армирован стальной спиралью, водостойкий, негорючий, D-образные подвесы (кольца) через каждые 2 метра.*

*Диаметр воздуховода (внутренний): 300 мм*

*Длина воздуховода: 10 м*

*Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +90ºС*

**!!! Внимание:** опции, отмеченные жёлтым цветом, не входят в стандартный комплект поставки вентилятора, необходимо оставить только нужные Вам ОПЦИИ.