**ТЗ на закупку штатив-треноги (трипода) ТМ-1л**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Статическая максимальная нагрузка, кгс | 1200 |
| Грузоподъёмность рабочая, кгс | 250 |
| Длина троса, м | 10, 15, 20, 25 |
| Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кгс, не более | 25 |
| Рабочая высота (стойки выдвинуты/стойки сложены) | 2140/1340 |
| Масса, не более, кг | 23 |
| Размер в сложенном состоянии, мм | 1340 х 390 х 360 |
| Размер упаковки, мм | 1400 х 450 х 430 |
| Диаметр колодца, мм | 800 - 1350 |
| Тормозной механизм | ручной, автоматический |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +40 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |

Комплект поставки:

1. Трипод в сборе с лебёдкой и тросом – 1шт.
2. Паспорт изделия – 1 шт.
3. Копия сертификата – 1 шт.

**!!! Внимание:** для параметра, отмеченного жёлтым цветом, необходимо выбрать одно нужное Вам значение.